**Садовый столик.**

Садовая мебель украшение любого дачного участка.

При этом она должна быть не только красивой, но и комфортной.

Стол для беседки можно приобрести в магазине на любой вкус и кошелек.

Но если у Вас есть возможность использовать натуральные и местные материалы – то деревянный столик можно соорудить и самостоятельно. Итак, принято решение сделать стол самостоятельно из дерева и предельно простой конструкции.

Вдвойне приятно смастерить его самому.

Мебель, сделанная своими руками обладает теплом и уютом.

И вот наша история создания столика.

В интернете я нашёл большое количество фотографий столика. Там же были чертежи основных деталей и другая информация. Так, что не составило особого труда, чтобы изготовить столик.

В работе использовал следующий инструмент:

-электрический рубанок;

-шлифовальную ручную машинку;

-электрическую дисковую пилу;

-электрический лобзик;

-электрический шуруповёрт.

Из материалов потребовались:

-доски сечением -40х90 мм

-шурупы -4,5х70 мм;

Согласовав все размеры столика (размер стола 760х1200х2300мм), сделав необходимые чертежи.

Перенес размеры на заготовки.

Выпилил в размер заготовки с помощью электрической дисковой пили.

Шлифовальной машинкой зачистил все подготовленные детали.

Приступил к сборке столика.

Первоначально собрал каркас столика, делал это с помощью шурупов и электрического шуруповёрта.

Каркас собирается из двух опорных элементов, каждая их которых состоит из двух ножек и двух перекладин, соединенных между собой основными опорными перекладинами. Для более устойчивости стола закрепляем по диагонали две опорные доски.

Когда каркас столика собран.

Производим раскладку основания стола (столешница) состоящих из досок 40х90мм.

Раскладку досок делаем в разбежку, предварительно закрепив крайние доски стола. Далее выдерживая равное расстояние, закрепляем с помощью шурупов и электрического шуруповёрта остальные доски основания стола.

Для усиления основания стола закрепим дополнительные перекладины с двух сторон. Крепление досок стола производим снизу.

Для большей привлекательности я сделал закругление столешницы с помощью электрического лобзика.

После того, как столик был собран, приступил к подготовке его к покраске - тщательно отшлифовал все детали, обращая особое внимание на места закругления и убирая все острые углы.

В конце нанёс слой олифы, а когда она высохла - покрыл садовый столик двумя слоями лака.

Садовая мебель, сделанная собственными руками, очень хорошо вписалась в дизайн садовой беседки.