**Инструкция по уходу за полами, покрытыми маслом OSMO**

1. Общая информация.
2. Рекомендации по регулярному и периодическому уходу.
3. Применение ухода Osmo в зависимости от классификации использования помещения.

Целью данной инструкции по уходу является объяснение ценности ухоженных деревянных полов в помещении.

**Жизнь слишком коротка для бесконечного ухода за полами. Создайте комфорт и уют в Вашем доме.**

**1. Общая информация:**

 Покрыв деревянный пол Osmo-маслом, вы будете наслаждаться красотой и качеством день за днем в течение многих лет и сохраните его для будущих поколений. Воздухопроницаемое покрытие позволяет древесине «дышать». Таким образом, древесина остается здоровой, красивой и эластичной. Покрытие придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. А если загрязнения или повреждения все-таки возникли, то устранить их с обработанной поверхности не составит труда.

 Прежде всего, необходимо выбрать подходящие средства по уходу. Агрессивные универсальные моющие средства разрушают защитный слой, который образует на поверхности масло с твердым воском, что делает пол чувствительным к загрязнениям.

**2. Рекомендации по регулярному и периодическому уходу:**

1. После монтирования пола в течение 7-10 дней не рекомендуется покрывать полы ковром или плёнкой и категорически запрещается ставить мебель.
2. После монтажа покрытия рекомендуется нанести средство для ухода и очистки Wachspflege-Und Renigungsmittel (3087 для полов под белым маслом и 3029 для полов под цветным маслом).
3. Чтобы обезопасить пол от царапин рекомендуется сделать на ножки накладки из войлока, а под кресла и мебель с колёсиками постелить специальный коврик.
4. Предусмотреть систему сбора грязи перед входом в дом или коммерческое помещение. Всегда убирать песок и пыль с поверхности пола, покрытых маслом. Пылесосом, тряпкой, шваброй(щёткой).
5. Для регулярной влажной уборки в помещениях рекомендуется использовать концентрат Wisch-Fix (8016). Пол всегда необходимо мыть влажной, не мокрой тряпкой (перед уборкой тщательно выжать).
6. Сильные загрязнения выводятся Wachspflege-Und Renigungsmittel средством для ухода и очистки (3029;3087).
7. Для интенсивного ухода за коммерческими помещениями рекомендуется применять Pflege-ÓI (3079;3081;3098;3440).
8. Во время ремонтных работ рекомендуется обезопасить пол от повреждений (например, волнообразным картоном)
9. При сильных повреждениях напольного покрытия под Osmo-маслом следует осторожно отшлифовать поверхность шкуркой с зерном 120/150, затем нанести масло пигментированное или с твердым воском кистью или ветошью, в необходимом количестве слоёв. (1-2 слоя)
10. Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим в помещении. Влажность: 45-55%, температура: 18-22 градуса. В случае пониженной влажности (в отопительный сезон) помещение должно быть оснащено увлажнителем, в случае повышенной (в летне-осенний сезон) - кондиционером или осушителем.
11. **Применение ухода Osmo в зависимости от классификации использования помещения.**

 3.1 Классификация помещений производится по виду использования:

**Класс 1:** частные помещения с малой проходимостью (спальни);

**Класс 2:** частные помещения со средней и высокой проходимостью (гостиные, коридоры, детские и зоны кухни);

**Класс 3:** коммерческие помещения со средней проходимостью(офисные, хозяйственные и технические помещения);

**Класс 4:** коммерческие помещения с высокой проходимостью **(**театры, рестораны,коридоры и лестницы);

**Класс 5:** Террасы, в частном и общественном владении.

3.2 Уход в зависимости от класса использования:

**Класс 1:**

Раз в неделю чистить с помощью Wisch-Fix (8016), вручную.

Раз в год наносить средство для ухода и очистки древесины Wachspflege-Und Renigungsmittel (3029;3087), вручную.

**Класс 2:**

Два-три раза в неделю чистить с помощью Wisch-Fix (8016), вручную.

Раз в полгода средство для ухода и очистки древесины Wachspflege-Und Renigungsmittel (3029;3087), вручную.

**Класс 3:**

Два- три раза в неделю с помощью Wisch-Fix, вручную или машинкой.

Раз в квартал наносить ухаживающее масло Pflege-ÓI (3079;3081;3098;3440) машинкой.

Раз в два года проводить обновление. Маслом с твердым воском с Hartwachs-Ol Original (3032;3062;3011;3065) или Маслом с твердым воском с ускоренным временем высыхания с Hartwachs-Ol Original Rapid (3232;3262;3240). Если поверхность сильно загрязнена или регулярный уход с помощью Wisch-Fix (8016) не применялся, нужно применять Интенсивный очиститель для древесины Intensiv Reiniger (8019).

**Класс 4:**

Каждый день чистить с помощью Wisch-Fix (8016), вручную или машинкой.

Каждый месяц наносить ухаживающее масло Pflege-ÓI (3079;3081;3098;3440) машинкой.

Раз в год обновление. Маслом с твердым воском с Hartwachs-Ol Original (3032;3062;3011;3065) или Маслом с твердым воском с ускоренным временем высыхания с Hartwachs-Ol Original Rapid (3232;3262;3240). Если поверхность сильно загрязнена или регулярный уход с помощью Osmo Wisch-Fix (8016) не применялся поверхность нужно применить Интенсивный очиститель для древесины Intensiv Reiniger (8019)

**Класс 5:**

В начале сезона весной перед покраской маслом для террас Terrassen-Ole использовать средство для очистки террас Holzterrassen-Reiniger(8025). А также, по мере необходимости, в течение сезона.

**3.3 Инструкция по каждому этапу ухода**

**Ручная чистка Osmo Wisch-Fix**

Концентрат Osmo Wisch-Fix размешать с водой в соотношении: 1 колпачок (15 мл) Osmo Wisch-Fix на 1 литр воды. Проводите уборку с помощью швабры с насадкой для влажной уборки. Швабра должна быть слегка увлажнена.

**Машинная чистка Osmo Wisch-Fix**

Концентрат Osmo Wisch-Fix размешать с водой в соотношении: 200 мл Osmo Wisch-Fix на 10 литров воды. Смесь залить в машинку Osmo FloorXcenter с белым падом. Выбрать режим Easy Pad и очищать полы от загрязнений.

**Ручная чистка и уход Wachspflege-Und Renigungsmittel**

Средство Wachspflege-Und Renigungsmittel нанести на поверхность и распределить с помощью насадки из активного волокна из набора Opti-Set. 2 чайные ложки средства на 1 м2 или 1 л средства на 80-100 м кв поверхности. Время высыхания 30-40 минут.

**Машинное нанесение Osmo Pflege-ÓI**

Средство масло Osmo Pflege-ÓI нанести тонким слоем с помощью валика из микрофибры. Равномерно распределить по поверхности при помощи однодисковой машины с использованием белого пада (кроме 3098). Убрать излишки. Оставить высыхать при хорошей вентиляции 3-4 часа.

**Ручная чистка интенсивным очистителем для древесины Intensiv Reiniger**

Intensiv Reiniger идеально подходит в качестве альтернативы трудоемкой шлифовке для очистки деревянных поверхностей покрытых малом-воском.

Разбавить водой в концентрации 1:10 до 1:20; Нанести на загрязненную поверхность, размягчить и растворить загрязнения, аккуратно собрать остатки средства и хорошо промыть чистой водой. После высыхания обработать поверхность Hartwachs-Ol.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классы использования | Общая процедура | Действия | Средства обработки | Пропорция смеси | Время высыхания |
| Классы1-2 | Ручная чистка | Уборка шваброй | Osmo 8016 Wisch-Fix | 1-2 колпачка на литр воды | 10-15 мин. |
| Удаление сложныхзагрязнений и уход за полами | Osmo 3029 Wachspflege- und Reinigungsmittel/ | Натирать Osmo насадкой из активного волокна | 30 - 60 мин. |
| Классы3-4 | Механическая чистка и уход | Уборка чистящей машиной | Osmo 8016 Wisch-Fix | 200 млOsmo 8016на 10 литров воды | 10 -15 мин. |
| Нанесение машиной c белым падом | Osmo Pflege-Ol 3079;3081;3098;3440 | 25 гр на 1 м кв. | 3-4 часа |
| Класс 5 | Ручное и машинное нанесение | Чистящая машина для уборки террас и полов. | Osmo 8025 Средство для очистки террас Holzterrassen-Reiniger | От 300 до500 млOsmo 8025 на 10 литров воды | 4-6 часов |
| Очистка с помощью щетки. | Растворить средство в воде из расчета 1:25 до 1:1(зависит от степени загрязнения) | 3-4 часа |
| Классы 1-4 | Обновление и реставрация | Шлифовка | Наждачная бумага P100/120/150 |  |  |
| Очищение загрязнений вместо шлифовки | Osmo 8019 lntensiv-Reiniger | Разбавить водой в концентрации от 1:10 до 1:20 | 4-6 часов |
| Нанесение масла валиком или кистью | Osmo 3032;3062;3232;3262Hartwachs-ÓI | 35 мл на 1 м2 поверхности | 8-12 часов |
| Класс 5 | Обновление и реставрация | Очистка террасы | Osmo 8025 Средство для очистки террас Holzterrassen- Reiniger | Растворить средство в воде из расчета 1:25 до 1:1(зависит от степени загрязнения) | 3-4 часа |
| Покрытие маслом для террас | Terrassen Ole (004;006;007;009;010;013;014;016;019;021) | 35 мл на 1 м2 поверхности | 12 часов |